November 13, 2002

以下的步驟是描述如何將印表機驅動程式0518和0723兩個版本更新安裝在Windows 2000 伺服器和分享給Windows2000,NT4.0,以及Windows 9X的用戶端時最可靠的方法,如果單獨或分享安裝在Windows2000專業版時請依照伺服器的介紹來更新驅動程式.

準備事項:

關閉所有的用戶端系統. 最佳的完美時機是於每日結束時做此更新動作.您可以很簡單的要求所有的使用者在回家前請先關機.在 Windows 9X系統的用戶端必須在關機前先刪除他電腦上所有使用KX 驅動程式的網路印表機

更新伺服器驅動程式:

注意: 如果在您的伺服器上有數台的 Kyocera 印表機時, 在您點選印表機內容之前請更新已安裝在伺服器上所有Kyocera機型印表機驅動程式

1.	重新啟動伺服器

2.	打開 印表機 資料夾 ; 經由點選 開始 鈕, 點選 設定 ,再點選 印表機.

3.	打開  檔案(F)  選單,點選 伺服器內容.

4.	打開 驅動程式 的選頁.

5.	如果在伺服器上有安裝可選擇的分享驅動程式 (類似 Windows 95, 98, 或 Me驅動程式), 請 反白 這些驅動程式後點選 更新 鈕.

6.	當螢幕跳出 列印伺服器內容 的對話框時點選 是(Y) 鈕.

7.	隨後跳出 印表機驅動程式 的對話框時,點選 瀏覽 來選擇到您存放新版驅動程式的目錄,然後點選檔名為 OEMSETUP 的檔案, 在點選 開啟 鈕.

8.	在印表機驅動程式 的對話框點選 確定 鈕.

9.	在驅動程式更新完成之後, 點選 驅動程式 的選頁中所列的 Windows 2000 & NT4 驅動程式.

10.	點選 更新.

11.	重複上述步驟 6 到 9 .

12.	按 關閉 鈕將 伺服器內容 的視窗關閉.

13.	打開 印表機內容 ; 經由點選 印表機圖示 後按滑鼠右鍵點選 內容.

14.	點選 關於 的選頁,檢查顯示的版本是否正確.

15.	點選 一般 的選頁,按 列印測試頁 鈕.

16.	點選 裝置設定 的選頁,檢查顯示的裝置選項是否正確,如果有不正確請重新設定.

17.	按 關閉 鈕將 印表機內容 的視窗關閉.

Windows NT4/2000 用戶端印表機驅動程式更新:

1.	將工作站的電源打開.

2.	打開 印表機內容 ; 經由點選 印表機圖示 後按滑鼠右鍵點選 內容.

3.	點選 關於 的選頁,檢查顯示的版本是否正確.

4.	點選 一般 的選頁,按 列印測試頁 鈕.

5.	點選 裝置設定 的選頁,檢查顯示的裝置選項是否正確,如果有不正確請重新設定. 

6.	按 關閉 鈕將 印表機內容 的視窗關閉.

7.	開啟任何的應用程式並列印文件,檢查文件是否列印正確.

Windows 95, 98 & Me 用戶端印表機驅動程式更新:

1.	打開 Windows 9X/Me 用戶端電源.

2.	重新連接網路印表機 : 可利用滑鼠雙擊  新增印表機精靈 或由 網路芳鄰 來尋找印表機的方式更新.

3.	如果有提示出現請選擇 置換現有的驅動程式.

4.	打開 印表機內容 ; 經由點選 印表機圖示 後按滑鼠右鍵點選 內容.

5.	點選 關於 的選頁,檢查顯示的版本是否正確.

6.	點選 一般 的選頁,按 列印測試頁 鈕.

7.	點選 裝置設定 的選頁,檢查顯示的裝置選項是否正確,如果有不正確請重新設定. 

8.	按 關閉 鈕將 印表機內容 的視窗關閉.

9.	開啟任何的應用程式並列印文件,檢查文件是否列印正確.

				October 15, 2001

以下的步驟是描述如何將印表機驅動程式0518和0723兩個版本更新安裝在Windows NT4.0 伺服器和分享給Windows2000,NT4.0,以及Windows 9X的用戶端時最可靠的方法.

準備事項:

關閉所有的用戶端系統. 最佳的完美時機是於每日結束時做此更新動作.您可以很簡單的要求所有的使用者在回家前請先關機.在 Windows 9X/ME系統的用戶端必須在關機前先刪除他電腦上所有使用KX 驅動程式的網路印表機,在 Windows NT4 用戶端並不需要刪除印表機,
相同的Windows 2000 用戶端程式也不需要刪除,只要此用戶端是歸屬於網域的印表機成員
之中.(詳細請看 9X更新的程序)

伺服器驅動程式:

1.	重新啟動伺服器

2.	打開 印表機 資料夾 ; 經由點選 開始 鈕, 點選 設定 ,再點選 印表機.

3.	打開 印表機內容 ; 經由點選 印表機圖示 後按滑鼠右鍵點選 內容.

4.	除了 一般 的選頁外,請勿選擇其他的選頁.

5.	按 新增驅動程式 鈕.

6.	瀏覽到到您存放新版驅動程式的目錄.

7.	點選檔名為 OEMSETUP 的檔案, 在點選 開啟 鈕.

8.	如果有被詢問兩次是否以英文版本來取代目前版本時請都按確定.

9.	檔案複製完畢後請按關閉鈕.

10.	登出伺服器.

11.	登入伺服器後點,檢查裝置設定 的選頁的裝置選項是否正確.

12.	如果有可供選擇的驅動程式被安裝在分享的表列中請點選它們供作業系統選擇然後按確定建.

13.	此時伺服器會要求您 Windows 95 平台的分享, 這是指新的動程式檔案.

14.	當複製完檔案後按確定建.

15.	列印測試頁

16.	登出伺服器.

Windows 9X/Me 用戶端驅動程式更新:
注意:  如果您的Windows 2000 用戶端電腦並不是NT 列印伺服器所隸屬的成員請一下列方法更新 Windows 2000 用戶端.

1.	打開用戶端電源.

2.	重新連結網路印表機用以下的兩個方法之一 使用 新增印表機精靈 或經由 雙擊網路芳鄰上的印表機.

3.	如果有提示請選擇  置換現有印表機的驅動程式

4.	打開 印表機內容 ; 經由點選 印表機圖示 後按滑鼠右鍵點選 內容

5	點選 關於 的選頁,檢查顯示的版本是否正確.

6	點選 一般 的選頁,按 列印測試頁 鈕.

7	點選 裝置設定 的選頁,檢查顯示的裝置選項是否正確,如果有不正確請重新設定. 

8	按 關閉 鈕將 印表機內容 的視窗關閉.

9	開啟任何的應用程式並列印文件,檢查文件是否列印正確.

Windows NT4 用戶端驅動程式更新

1.	打開用戶端電源.

2	打開 印表機內容 ; 經由點選 印表機圖示 後按滑鼠右鍵點選 內容

3	點選 關於 的選頁,檢查顯示的版本是否正確.

4	點選 一般 的選頁,按 列印測試頁 鈕.

5	點選 裝置設定 的選頁,檢查顯示的裝置選項是否正確,如果有不正確請重新設定. 

6	按 關閉 鈕將 印表機內容 的視窗關閉.

7	開啟任何的應用程式並列印文件,檢查文件是否列印正確.